**Prilog 1**

**TROŠKOVNIK – Grupa 1**

**usluge nabave opreme za projekt KUP 54+** koji je odobren za financiranje u 100%-nom iznosu u sklopu poziva na dodjelu bespovratnih sredstava ,,Umjetnost i kultura 54+ (UP.02.1.1.03) iz okvira Operativnog programa ,,Učinkoviti ljudski potencijali'' 2014.-2020**.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **broj** | **Opis** | **Jed.mjere** | **Vrsta** | **Količina** | **Jed.cijena**  **u kunama**  ( bez PDV-a ) | **Iznos**  **u kunama**  ( bez PDV-a ) | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |
| **1.** | **kompaktni razglasni sistem**  Activni, multifunctionalni PA system  Integrirani 5-kanalni mikser (  Bluetooth Audio Streaming  7 on-board reverb effects  Two-band EQ za kanale 1-3  phantom power za kanale 1-2  Optimiziran za upotrebu kao 2.1 Stereo system  Activni 10” high-performance subwoofer  2 satelita sa 4.5″ broadband woofers  Snaga 1500-watt peak  frekvencijski raspon (43 Hz-20 kHz)  130 dB max. SPL  Težina do 16.3 kg | **komad** | **oprema** | 1 |  |  | |
| **2.** | **širokopojasni mikrofoni**  upareni studijski kondenzatorski mikrofonistereo "olovke" s 1/2 "kapsulama sa zlatnim membranama i kardioidnim polarnim uzorcimafrekvencijski raspon (20 Hz-20 kHz)potpuno metalno kućište s vlastitim keramičkim uključujući i pretvarač impedancije JFET s bipolarnim izlaznim međuspremnikomDimenzije (svaki): cca 100 x 20 x 200 mm Težina (svaki): do 80 g. | **komad** | **oprema** | 2 |  |  |
| **3.** | **cijevni mikrofon**  cijevni mikrofon -1kom  Lampaški mikrofon A klase  kapsula 1.00" sa zlatnim membranama  frekvencijski raspon (20 Hz-20 kHz)  Maximum SPL 158dBSPL  Maximum Output Level 29.0mV (@ 1kHz, 1% THD into 1KΩ load)  Osjetljivost -38.0dB re 1 Volt/Pascal (25.00mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz  Dimenzije: cca 208.00mmH x 55.00mmW x 55.00mmD Težina:do 800.00g | **komad** | **oprema** | 1 |  |  |
| **4.** | **kondenzatorski boundary mikrofon**  Pre-polarizirani kondenzatorski boundary plosnati mikrofon s polu-kardioidnim polarnim uzorkom.  frekvencijski raspon: 20 - 20.000 Hz  Impedance: 100 Ohms  Integrated pre-amp sa XLR-output socket, male  Dimenzije: 126.5 x 105 thomann x 26.5 mm Težina: 550 g. | **komad** | **oprema** | 2 |  |  |
| **5.** | **bežični naglavni mikrofonAudio**  sadržaj seta: džepni odašiljač i naglavni mikrofon, do 3 sistema paralelno, Pilottone, antenna-Diversity, brzo skeniranje za potragu slobodnih frekvencija, kondenzatorski naglavni mikrofon (60 - 20.000 Hz, kardiodni),prijemnik s plastičnim kućištem, interna antena, XLR i banana izlazi, LED lampica za prikaz statusa zvuka,  Frekvencijski raspon T11 863-865 MHz. | **komad** | **oprema** | 3 |  |  |
| **6.** | **Laptop**   |  | | --- | | i3/4GB/500GB/15,6"HD/Win10pro64/3god |   + Home Office | **komad** | **oprema** | 1 |  |  |
| **7.** | **Videokamera**  senzor s 20-22 MP, optičko zumiranje od 50x, Optical SteadyShot, Wi-Fi®, NFC i GPS | **komad** | **oprema** | 1 |  |  |
| **8.** | **Projektor s platnom**  XGA (1024x768), 3200 ANSI lumena , HDMI  Platno zidno mehaničko | **komad** | **oprema** | 1 |  |  |
| **9.** | **Printer**  Multifunkcionalni u boji  + dodatni toner | **komad** | **oprema** | 1 |  |  |
| **10.** | **DOSTAVA** | **račun** | **usluga** | 1 |  |  |
|  |  | **UKUPNO (bez PDV-a)** | | | |  |
|  |  | **PDV** | | | |  |
|  |  | **SVEUKUPNO (s PDV-om)** | | | |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_ 2018.

**OBVEZE PONUDITELJA**

Odabrani ponuditelj potpisuje izjavu o tajnosti podataka kojom se obvezuje osigurati tajnost podataka na način da on sam i stručnjaci koje će angažirati neće odavati trećim osobama podatke do kojih su došli u izvršenju posla.

U cilju adekvatne pripreme za provedbu svih aktivnosti te učinkovite provedbe istih od odabranog ponuditelja će se tražiti da se unaprijed upozna sa svim dokumentima relevantnim za provedbu pojedine aktivnosti te da unaprijed s Naručiteljem dogovori pristup provedbi aktivnosti.