**Prilog 2- TROŠKOVNIK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TROŠKOVNIK I TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE**  **Ponuditelj:** | | | | | | | |
|  | **Opis** | **Model** | **Proizvođač** | **JM** | **Kom** | **Cijena/kom (bez PDV-a)** | **IZNOS bez PDV-a** |
| **1** | **Implementacija centralnog mjesta za upravljanje** Uspostava centralnog mjesta za upravljanje koje će omogućiti upravljanje žičnom, bežičnom i SD-WAN mrežom, upravljanje svim AP-ovima s jednog mjesta, filtriranje prometa, jednostavno dodavanje novih AP-ova, uspostavu Guest portala i naprednih Analytics funkcija.  U sklopu uspostave centralnog mjesta za upravljanje Ponuditelj je dužan:   * Kreirati potrebne Wifi mreže i podesiti sigurnosna pravila * Pripremiti captive portal stranicu (postavljanje stranice na web server izvodi Naručitelj) * Konfigurirati sustav za spajanje s Wifi4EU captive portalom * Izraditi dokumentaciju implementiranog sustava   Oprema koju će Ponuditelj ponuditi u stavkama 2. do 3. mora uključivati sve potrebne licence za navedene funkcionalnosti za period od 3 godine | n/a | n/a | komplet | 1 |  |  |
| **2** | **Lokacija 1 – Trg Slobode** |  |  |  |  |  |  |
| **-** Dobava, ugradnja i podešavanje preklopnika  - Spajanje na postojeću mrežu |  |  | komplet | 1 |  |  |
| - Dobava, montaža i podešavanje AP-a za pristup korisnika |  |  | komplet | 4 |  |  |
| * Strukturno kabliranje do AP pristupnih točaka kablom za vanjsku izvedbu CAT6 sa izvođenjem uzemljenja KO i AP-ova. U cijenu uračunati sav potreban materijal i radove kao i završna mjerenja uzemljenja i atestiranja trasa te sve izvidne i druge potrebne radove na DTK instalaciji. |  |  | komplet | 1 |  |  |
|  | * Uređaj za neprekidno napajanje UPS |  |  | komplet | 1 |  |  |
| **3** | **Lokacija 2 – Narodni trg** |  |  |  |  |  |  |
| **-** Dobava, ugradnja i podešavanje preklopnika  - Spajanje na postojeću mrežu, |  |  | komplet | 1 |  |  |
| - Dobava, montaža i podešavanje AP-a za pristup korisnika |  |  | komplet | 4 |  |  |
|  | - Strukturno kabliranje do AP pristupnih točaka kablom za vanjsku izvedbu CAT6 sa izvođenjem uzemljenja KO i AP-. U cijenu uračunati sav potreban materijal i radove kao i završna mjerenja uzemljenja i atestiranja trasa te sve izvidne i druge potrebne radove na DTK instalaciji. |  |  | komplet | 1 |  |  |
|  | * Uređaj za neprekidno napajanje UPS |  |  | komplet | 1 |  |  |
| **4** | **Lokacija 3 – Trg Matije Gubca** |  |  |  |  |  |  |
| **-** Dobava, ugradnja i podešavanje preklopnika  - Spajanje na postojeću mrežu bežičnim linkom |  |  | Komplet | 1 |  |  |
| - Dobava, montaža i podešavanje AP-a za pristup korisnika |  |  | komplet | 2 |  |  |
|  | - Strukturno kabliranje do AP pristupnih točaka kablom za vanjsku izvedbu CAT6 sa izvođenjem uzemljenja KO i AP-ova. U cijenu uračunati sav potreban materijal i radove kao i završna mjerenja uzemljenja i atestiranja trasa te sve izvidne i druge potrebne radove na DTK instalaciji. |  |  | komplet | 1 |  |  |
|  | * Uređaj za neprekidno napajanje UPS |  |  | komplet | 1 |  |  |
| **5** | * testiranje, instalacija, testiranje nakon instalacije, izrada dokumentacije izvedenog stanja. (mjerenje pokrivenosti wifi signalom) |  |  | komplet | 1 |  |  |
|  |  |  |  | **UKUPNO kuna:** | |  | |
|  |  |  |  | **PDV:** | |  | |
|  |  |  |  | **SVEUKUPNO SA PDV-om** | |  | |