TROŠKOVNIK

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **SANACIJA NASIPA NASTALOG ISKOPOM MATERIJALA NA LOKACIJI FACINKA-POREČ ,NA K.Č. 4192/10 ,4198/1 i 4192/4 K.O. POREČ** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **NAPOMENA:** |  |  |  |  |
|  | **Obračun izvedenih radova će se izvršiti nakon završetka radova geodetskim snimkom na poziciji prije i poslije deponiranog materijala u režiji investitora.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **I** | **Zemljani radovi** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Strojni utovar,prijevoz, odlaganje i planiranje materijala iz iskopa: rad obuhvaća utovar, prijevoz iskopanog materijala sa gradilišta do odlagališta, sa formiranjem, uređenjem odlagališta sa svim poslovima potrebnim za njegovu stabilnost i uklapanje u okolinu. Izvođač je dužan da u potpunosti osigura prijevoz, kako na gradilištu, tako i na javnim prometnim površinama. Odlaganje materijala vrši se prema odredbi predstavnika investitora , a u skladu sa uvjetima planiranja. Obračun se vrši po m3 materijala u sraslom stanju (bez koeficijenta rastresitosti). |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| a) | prijevoz na odlagalište na dužinu 1 km | m3 | 13000,00 |  |  - kn  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO:** |   |   |   | **0,00 kn** |
|  |  |  |  |  |  |

2021. godinu.